1. [bookmark: _GoBack]Монтаж направляющих
Возможно 2 типа монтажа направляющих: на проем и в проем.
[image: ]



[image: ]

Замечание 1. При монтаже в проем если высота шторы H равна высоте проема, то монтаж направляющих производится вместе с собранным коробом за исключением передней крышка короба R120.
Замечание 2. После монтажа направляющих не устанавливаются крышки направляющих! Они монтируются в последнюю очередь (исключением составляет ситуация, когда отделка подходит непосредственно к этой крышке – в этом случае она устанавливается лишь для того чтобы отделочные материалы не могли препятствовать её монтажу/демонтажу).
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2. Установка короба
Устанавливаем короб вместе с собранными правой и левой боковыми крышками (с одной стороны с кронштейном под двигатель, с другой стороны под опору вала без съёмной крышки) в направляющие за исключением передней крышки короба.
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3. Установка вала вместе с отвесом
Устанавливаем вал. Отвес должен быть распущен на 150-200мм. Сначала заводим вал в кронштейн со стороны мотора, далее со стороны опоры вала. Придерживая вал, завинчиваем крышку опоры вала 2мя винтами М5х14 A2 DIN 912 с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник   
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Крышку опоры вала устанавливаем плоской стороной к боковой крышке короба
[image: крышка опоры вала без винтов]


4. Установка пластиковых ZIIIP профилей 
Заводим пластиковые ZIIIP профиля в направляющие таким образом, чтобы молния от ткани зашла внутрь этого пластикового профиля
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5. Установка крышек направляющих профилей
Прикрутить крышки направляющих ZIIIP саморезами 3,5х25 А2 с головкой впотай    
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6. Подключение питания шторы и выставление крайних верхнего и нижнего положений
Выводим кабель от мотора через отверстие в коробе (либо в боковых крышках короба в зависимости от того, откуда будет подходить общее питание на мотор) и подключаем к питанию. Выставляем крайние верхнее и нижнее положение шторы и запоминаем их. После чего проверяем правильность выставленных концевых положений

7. Установка передней крышки короба
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